

Název veřejné zakázky: **„Nákup nákladního vozidla na rozvoz stravy“**

Příloha č. 1: Specifikace – minimální parametry

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. | Základní technické parametry | Požadovaná úroveň parametrů | Hodnota parametrů dodávky/ano x ne |
|  | Výrobní značka a typové označení |  |
|  | Výkon motoru | Min. 80 kW |  |
|  | Užitečná délka nákl. prostoru | Min. 2500 mm |  |
|  | Maximální šířka nákladového prostoru | Min. 1600 mm |  |
|  | Užitečná výška nákladového prostoru | Min. 1350 mm |  |
|  | Plechová přepážka mezi řidičem a nákl. prostorem | ano |  |
|  | Délka vozu | Max. 5100 mm |  |
|  | Pravé dveře do nákladového prostoru | ano |  |
|  | Levé dveře do nákladového prostoru | ano |  |
|  | Zadní plechové křídlové dveře | ano |  |
|  | Pevné obložení boků nákladového prostoru  | ano |  |
|  | Rovná protiskluzová podlaha nákladového prostoru, omyvatelná sanitárními prostředky | ano |  |
|  | Upevňovací oka v nákladovém prostoru | ano |  |
|  | Sada gumových koberců v prostoru procestující | ano |  |
|  | Palivo motoru: Benzín nebo nafta | ano |  |
|  | ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systémem nouzového brzdění﻿ | ano |  |
|  | asistent rozjezdu do kopce | ano |  |
|  | Airbag řidiče﻿ | ano |  |
|  | Upozornění na nezapnuté pásy﻿ | ano |  |
|  | Zadní parkovací asistent nebo kamera | ano |  |
|  | Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | ano |  |
|  | Dvoumístné sedadlo spolujezdce  | ano |  |
|  | Tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací  | ano |  |
|  | Vnitřní osvětlení klasické | ano |  |
|  | Full LED světlomety  | ano |  |
|  | Elektricky ovládaná zpětná zrcátka | ano |  |
|  | Elektrické ovládání oken na straně řidiče | ano |  |
|  | Klimatizace (manuální nebo automatická) | ano |  |
|  | Digitální rádio | ano |  |
|  | Sada na opravu pneumatik | ano |  |
|  | 4 ks ocelových disků + zimní pneumatiky | ano |  |
|  | 5 letá záruka/ 100 000 km | ano |  |
|  | Centrální zamykání dveří s dálkovýmovládáním | ano |  |